**Heladera tipo vitrina exhibidor, mostrador vertical.**

**2 unidades**

**Especificaciones técnicas:**

* Modelo VCFC 565 LC D.
* Alto (mm) 1980.
* Ancho (mm) 667.
* Fondo (mm) 819.
* Peso neto (Kg) 99.
* Capacidad litros 565.
* Posterior para frente, enfriado más rápidamente las bebidas delanteras (Velo de Novia).
* Puerta de chapa con visor de vidrio triplo curvo, bajo emisivo y con cierre automático.
* Tirador empotrado.
* Marco con corte térmico, proporcionando mayor eficiencia energética.
* Chapas interiores y exteriores en acero galvanizado prepintado con alta resistencia a corrosión.
* Aislamiento de poliuretano ecológico.
* Frost Free (control de deshielo automático).
* Rejilla frontal de plástico inyectado en material de alto impacto con protección UV.
* Controlador electrónico con 4 puntos de ajuste de temperaturas.
* 4 parrillas ajustables con pintura plástica (3 colgantes + 1 de fondo).
* Barra de torsión con el sistema exclusivo parada inteligente y cierre automático de la puerta.
* Sistema de unidad condensadora removible para frente (fácil acceso para mantenimiento).
* Sistema de pies de nivelación.
* Temperatura de operación de 350C / de humedad relativa.
* Rango de temperatura °C -6, -3, 0, + 3.
* Industria Brasilera.
* De Entrega Inmediata

**Electrocardiógrafo de 12 canales**

**1 equipo**

**Especificaciones técnicas:**

* 12 canales simultáneos de adquisición, análisis e impresión.
* Programa de interpretación y diagnóstico, análisis HRV, medidas automáticas, detención de arritmias.
* Teclado alfanumérico completo que facilita la entrada de datos de paciente. Teclas de acceso directo.
* Pantalla táctil, de 12.1” a color alta resolución y abatible, para visualización de las 12 derivaciones: forma de ondas, plantillas de medias, informes, medidas. Diagnósticos, etc.
* Modos de registro manual, automático y ritmo. Diferentes formatos de visualización e impresión.
* Impresora térmica integrada de alta resolución para registro en papel tamaño A4. Permite además el uso de impresoras externas USB
* Memoria interna para hasta 200 registros incluyendo datos de paciente, curvos de ECG, medidos e interpretación.
* Pantalla 12.1” color de alta resolución y táctil.
* Teclado Alfanumérico.
* Peso: 6,5 Kg.
* Velocidad de papel 5mm/s 6,25 mm/s, 10mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s, 50 mm/s (±3%).
* Reconocimiento FC 30 lpm – 300 lpm
* Rango: de FC +/- 1 lpm
* Unidad: ECG 12 derivaciones.
* Ganancia 1,25 mm/mV, 2,5 mm/mV, 5mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, CGA.
* Industria: China
* Capacitación en el manejo del equipo

**ACCESORIOS**

* 1 Cable de poder
* 1 Batería de 5000mAh
* 4 Pza. electrodos de extremidades
* 6 electrodos de pecho adulto
* 1 Paquete de 100 hojas de papel térmico plegable
* Manual de usuario en español

**Video Laringoscopio con soporte**

**3 equipos**

**Especificaciones técnicas:**

* Cinco hojas de diferentes tamaños, sustituible para varios pacientes.
* La hoja de tamaño pequeño ofrece más espacio para la intubación traqueal. Reduzca el daño para el paciente.
* Función antiniebla, efecto significativo.
* Monitor de rotación múltiple, fácil de usar. Delantero y trasero 0° -180° izquierda y derecha 0° -300°.
* Marco a prueba de agua, más seguro para uso clínico.
* Tecnología digital de alta definición, pantalla completa.
* Fácil de operar.
* De acuerdo con la estructura de la fisiología oral humana.
* Industria: China
* Capacitación en el manejo del equipo.